**卡车清洗/装载检查表**

公司名称：

部 门：

运行状态：

组/轮班：

检查人员：

检查日期：

**接收区**

€ 清洗区运行正常

€ 车厢是空的、干净的

€ 空气吹灰枪可操作

€ 传输线已冲洗干净

€ 卸载出水管完全清洁

**卡车装载区**

€ 没有线路堵塞

€ 将托盘放在适当的位置以便连接

€ 每辆车装货完毕后，传输线要进行冲洗

€ 所有出口在填充后都要密封

€ 顶

€ 底

€ 放行前清理车顶

检查人员：

检查日期：